|  |
| --- |
| **FORANKRINGSMAST H - mast** |
| **Masteavstand: 2m, Faseavstand: 0,46 / 1,175m** |
| Forankringstravers TF246D-3S dobbel linje BLL |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg | Netteier | Prosjektnummer | Kontaktperson netteier | Ansvarlig EL-tjeneste |
|  |  |  |  |  |
| Prosjektert av | Entreprenør | Dato | Mastenummer | Kontaktperson entreprenør |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Varenr | Betegnelse | Type | Ant. | Enh. | Produsent | Merknad |
| 1 | 2836844 | Forankringstravers H-mast | TF246D-3S | 1 | stk | EL-tjeneste as | Slissavst. 280 mm |
| 2 | 2836894 | Underlagsskive | SA1S | 4 | stk | EL-tjeneste as | Må benyttes |
| 3 | 2836836 | Jordingsklemme Ø10 | J10 | 1 | Stk | EL-tjeneste as | Hvis krav til jording |
| 4 |  | Masteklave |  | 2 | stk | EL-tjeneste as | 1) |
| 5 | 2836863 | Forankringsbøyle tosidig | B107T | 2 | sett | EL-tjeneste as | For tosidig avspenning |
| 5 | 2836862 | Forankringsbøyle ensidig | B107E | 2 | sett | EL-tjeneste as | For ensidig avspenning |

1)Stolpediameter styrer slisseavstand travers og type masteklave.

Se klaveutvelgere på vår hjemmeside: [www.el-tjeneste.no](http://www.el-tjeneste.no)