|  |
| --- |
| **BÆREMAST E - mast** |
| **Faseavstand: 1,2m** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg | Netteier | Prosjektnummer | Kontaktperson netteier | Ansvarlig EL-tjeneste |
|  |  |  |  |  |
| Prosjektert av | Entreprenør | Dato | Mastenummer | Kontaktperson entreprenør |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Varenr | Betegnelse | Type | Ant. | Enh. | Produsent | Merknad |
| 2 | 28 368 78 | Bæretravers med stag | TE12S | 1 | stk | EL-tjeneste as | Slissavst. 280mm |
| 3 | 28 368 94 | Underlagsskive | SA1S | 2 | stk | EL-tjeneste as | Må benyttes |
| 4 |  | Masteklave |  | 1 | stk | EL-tjeneste as | 1) |
| 5 | 28 368 36 | Jordingsklemme Ø10 | J10 |  | stk | EL-tjeneste as | Hvis krav til jording |
| 6 | 28 368 93 | Piggfeste med festeskruer | PFS |  | stk |  | Hvis krav til  Forsterkningsisolator |
| 7 | 2836465 | Montasjebolt | MBS16-350 |  | stk | EL-tjeneste as | Ved komposittstolpe og ved behov for maks styrke på travers |

1)Stolpediameter styrer slisseavstand travers og type masteklave.

Se klaveutvelgere på vår hjemmeside: [www.el-tjeneste.no](http://www.el-tjeneste.no)