|  |
| --- |
| **BÆREMAST MED AVGREINING A - mast** |
| **Stigning 1:5, Faseavstand: 1m** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg | Netteier | Prosjektnummer | Kontaktperson netteier | Ansvarlig EL-tjeneste |
|  |  |  |  |  |
| Prosjektert av | Entreprenør | Dato | Mastenummer | Kontaktperson entreprenør |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Varenr | Betegnelse | Type | Ant. | Enh. | Produsent | Merknad |
| 1 | 2836892 | Forankringstravers, avgreining A-mast | TFA1S | 1 | stk | EL-tjeneste as | Leveres med stag og treskrue |
| 2 | 2836872 | Bæretravers E-mast | TE15S | 1 | stk | EL-tjeneste as | Leveres med stag, piggfeste og treskruer |
| 3 | 2836894 | Underlagsskive | SA1S | 2 | stk | EL-tjeneste as | Må benyttes |
| 4 | 2836836 | Jordingsklemme 25/50 | J10 |  | stk | EL-tjeneste as | Hvis krav til jording |
| 5 | 2836893 | Piggfeste med skruer | PFS | 1 | sett | EL-tjeneste as |  |
| 6 | 2836866 | Forankringsbøyler for TFA1, ensidig | B107EA | 1 | sett | EL-tjeneste as |  |
| 10 |  | Masteklave |  | 1 | stk | EL-tjeneste as | 1) |

1)Stolpediameter styrer slisseavstand travers og type masteklave.

Se klaveutvelgere på vår hjemmeside: [www.el-tjeneste.no](http://www.el-tjeneste.no)