|  |
| --- |
| **AVSPENNINGSMAST H / A - mast** |
| **Masteavstand: 4,5m, Faseavstand: 4,5m** |
| 12-A1787 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg | Netteier | Prosjektnummer | Kontaktperson netteier | Ansvarlig EL-tjeneste |
|  |  |  |  |  |
| Prosjektert av | Entreprenør | Dato | Mastenummer | Kontaktperson entreprenør |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Varenr | Betegnelse | Type | Ant. | Enh. | Produsent | Merknad |
| 3 | 2836493 | Avspenningstravers | TA4545-58-8S | 1 | stk | EL-tjeneste as | Slissavst. 580mm |
| 4 |  | Masteklave |  | 2 | stk | EL-tjeneste as | 1) |
| 5 | 2836749 | Forankringsfeste, tosidig | F160-8TA | 1 | sett | EL-tjeneste as |  |
| 6 | 2836829 | Underlagsskive | SA160S | 4 | stk | EL-tjeneste as | Må benyttes |
| 7 | 2836837 | Jordingsklemme m/90 graders vinkel | J10V |  | stk | EL-tjeneste as | Hvis krav til jording. Sliss på travers øverst |
| 7 | 2836836 | Jordingsklemme | J10 |  | stk | EL-tjeneste as | Hvis krav til jording. Sliss på travers nederst |
| 4 |  | Masteklave |  | 2 | stk | EL-tjeneste as | For støtte 1) |
| 10 | 2836894 | Underlagsskive | SA1S | 4 | stk | EL-tjeneste as | For støtte |
| 11 | 2836494 | Støtte for travers | ST160-58 | 2 | stk | EL-tjeneste as | Ved behov. Slissavst. 580mm |

1)Stolpediameter styrer slisseavstand travers og type masteklave.

Se klaveutvelgere på vår hjemmeside: [www.el-tjeneste.no](http://www.el-tjeneste.no)