|  |
| --- |
| **AVSPENNINGSMAST H - mast** |
| **Masteavstand: 5m, Faseavstand: 5m** |
| C:\Users\Solvi\Desktop\12-A2357.jpg |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg | Netteier | Prosjektnummer | Kontaktperson netteier | Ansvarlig EL-tjeneste |
|  |  |  |  |  |
| Prosjektert av | Entreprenør | Dato | Mastenummer | Kontaktperson entreprenør |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Varenr | Betegnelse | Type | Ant. | Enh. | Produsent | Merknad |
| 2 | 2836652 | Avspenningstravers | TAS5050D-42-7S |  | stk |  | Slissavst. 420mm |
| 3 |  | Masteklave |  | 4 | stk | EL-tjeneste as | 1) |
| 4 | 2836609 | Forankringsfeste, to-sidig | F230T | 1 | sett | EL-tjeneste as |  |
| 5 | 2836894 | Underlagsskive | SA1A | 8 | stk | EL-tjeneste as | Må benyttes |
| 6 | 2836836 | Jordingsklemme | J10 |  | stk | EL-tjeneste as | Hvis krav til jording |

1) Stolpediameter styrer slisseavstand travers og type masteklave.

Se klaveutvelgere på vår hjemmeside: [www.el-tjeneste.no](http://www.el-tjeneste.no)