|  |
| --- |
| **AVSPENNINGSMAST H - mast** |
| **Masteavstand: 5m** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg | Netteier | Prosjektnummer | Kontaktperson netteier | Ansvarlig EL-tjeneste |
|  |  |  |  |  |
| Prosjektert av | Entreprenør | Dato | Mastenummer | Kontaktperson entreprenør |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Varenr | Betegnelse | Type | Ant. | Enh. | Produsent | Merknad |
| 1 | 2836657 | Travers | T2-50-42-5S | 1 | stk | EL-tjeneste as | Slissavst. 420mm |
| 2 |  | Masteklave |  | 2 | stk | EL-tjeneste as | 1) |
| 3 | 2836894 | Underlagsskive | SA1S | 8 | stk | EL-tjeneste as | Må benyttes |
| 4 | 2836836 | Jordingsklemme Ø10 | J10 | 1 | stk | EL-tjeneste as | Hvis krav til jording |
| 5 | 2836613 | Fase-bardunfeste | FFE160 | 2 | Stk | EL-tjeneste as | Ved ensidig  |
|  | 2836744 | Fase-bardunfeste | FE160 | 2 | Stk | EL-tjeneste as | Ved tosidig.  |

1) Stolpediameter styrer slisseavstand travers og type masteklave.

Se klaveutvelgere på vår hjemmeside: [www.el-tjeneste.no](http://www.el-tjeneste.no)