|  |
| --- |
| **FORANKRINGSMAST H / A - mast** |
| **Masteavstand 3m, Faseavstand: 3m** |
| 12-A1076 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg | Netteier | Prosjektnummer | Kontaktperson netteier | Ansvarlig EL-tjeneste |
|  |  |  |  |  |
| Prosjektert av | Entreprenør | Dato | Mastenummer | Kontaktperson entreprenør |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Varenr | Betegnelse | Type | Ant. | Enh. | Produsent | Merknad |
| 2 | 2836704 | Avspenningstravers | TAF33-7S | 1 | stk | EL-tjeneste AS | Eloksert, brun |
| 3 |  | Masteklave |  | 4 | stk | EL-tjeneste AS | 1) |
| 4 | 2836735 | Fasefeste, tosidig | F160T | 1 | sett | EL-tjeneste AS | Ved tosidig |
| 4 | 2836742 | Fasefeste, ensidig | FH160 | 1 | sett | EL-tjeneste AS | Ved ensidig |
| 5 | 2836829 | Underlagsskive | SA160S | 4 | stk | EL-tjeneste AS | Må benyttes  |
| 6 | 2836894 | Underlagsskive | SA1S | 4 | stk | EL-tjeneste AS | Må benyttes  |
| 7 | 2836745 | Støttebrakett | ST230S | 2 | stk | EL-tjeneste AS |  |
| 8 | 2836836 | Jordingsklemme Ø10 | J10 |  | stk | EL-tjeneste AS | Hvis krav til jording |

1) Stolpediameter styrer slisseavstand travers og type masteklave.

Se klaveutvelgere på vår hjemmeside: [www.el-tjeneste.no](http://www.el-tjeneste.no)