|  |
| --- |
| **VINKELMAST MED VINKELBØYLE 3H - mast** |
| **Masteavstand: 4,5m, Faseavstand: 4,5m** |
| 12-A898 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg | Netteier | Prosjektnummer | Kontaktperson netteier | Ansvarlig EL-tjeneste |
|  |  |  |  |  |
| Prosjektert av | Entreprenør | Dato | Mastenummer | Kontaktperson entreprenør |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Varenr | Betegnelse | Type | Ant. | Enh. | Produsent | Merknad |
| 2 | 2836713 | Vinkeltravers 3H/3A-mast | T T3V-4545-5S | 1 | stk | *EL-tjeneste as* | Slissavst. 280mm |
| 3 |  | Masteklave |  | 2 | stk | *EL-tjeneste as* | 1) |
| 5 | 2836894 | Underlagsskive | SA1S | 6 | stk | *EL-tjeneste as* | Må benyttes  |
| 6 | 2836738 | Vinkelbøyle med innfesting | VB | 1 | sett | *EL-tjeneste as* | Komplett med innfesting til stolpe og travers |
| 8 | 2836836 | Jordingsklemme Ø10 | J10 |  | stk | *EL-tjeneste as* | Hvis krav til jording |

1) Stolpediameter styrer slisseavstand travers og type masteklave.

Se klaveutvelgere på vår hjemmeside: [www.el-tjeneste.no](http://www.el-tjeneste.no)