|  |
| --- |
| **Mast for avspenning av toppline, med omføringsloop 3E / 3A - mast** |
| **Masteavstand: 4,5m, Faseavstand: 4,5m** |
| Avspenningstravers T3AO-4545-3S for toppline og omføringsloop  A-mast (2) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg | Netteier | Prosjektnummer | Kontaktperson netteier | Ansvarlig EL-tjeneste |
|  |  |  |  |  |
| Prosjektert av | Entreprenør | Dato | Mastenummer | Kontaktperson entreprenør |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Varenr | Betegnelse | Type | Ant. | Enh. | Produsent | Merknad |
| 3 | 2836785 | Avspenningstravers | T3AO-4545-8S | 1 | sett | EL-tjeneste as | Bestående av to traverser, inkl. festebolter og skiver for midtfeste. (pos.10).  Slissavstand 280mm. |
| 4 | 2836894 | Underlagsskive | SA1S | 4 | stk | EL-tjeneste as | Må benyttes |
| 5 |  | Masteklave |  | 2 | stk | EL-tjeneste as | 1) |
| 6 | 2836847 | Fasefeste, bøyle | BH160-8E | 1 | sett | EL-tjeneste as |  |
| 7 | 2836836 | Jordingsklemme Ø10 | J10 | 1 | stk | EL-tjeneste as | Hvis krav til jording |
| 8 |  | Fase-bardunfeste | FB/FFE | 3 | stk | EL-tjeneste as | Tosidig/Ensidig |
| 9 | 2836743 | Forankringsbøyle tosidig | B160T2 | 1 | sett | EL-tjeneste as | For toppline |

1)Stolpediameter styrer slisseavstand travers og type masteklave.

Se klaveutvelgere på vår hjemmeside: [www.el-tjeneste.no](http://www.el-tjeneste.no)