|  |
| --- |
| **Mast for avspenning av toppline, med omføringsloop 3E / 3A - mast** |
| **Masteavstand: 5m, Faseavstand: 5m** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg | Netteier | Prosjektnummer | Kontaktperson netteier | Ansvarlig EL-tjeneste |
|  |  |  |  |  |
| Prosjektert av | Entreprenør | Dato | Mastenummer | Kontaktperson entreprenør |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Varenr | Betegnelse | Type | Ant. | Enh. | Produsent | Merknad |
| 3 | 2836786 | Avspenningstravers for toppline og omf.loop | T3AO-5050-7S | 1 | sett | EL-tjeneste as | Slissavstand 280mmBestående av to traverser, inkl. festeskruer, støtter og skiver for midtfeste. (pos.10)SE NESTE SIDE FOR STØTTER. |
| 5 | 2836669 | Underlagsskive | SA160S | 4 | stk | EL-tjeneste as | Må benyttes |
| 7 | 2836797 | Fasefeste | F160T2 | 1 | sett | EL-tjeneste as |  |
| 8 |  | Masteklave |  | 2 | stk | EL-tjeneste as | 1) |
| 9 | 2836836 | Jordingsklemme Ø10 | J10 |  | stk | EL-tjeneste as | Hvis krav til jording |
| 11 | 2836744 | Fase- og bardunfeste | FB160 | 3 | stk | EL-tjeneste as |  |
| 12 | 2836789 | Fasefeste omføringsloop for P7 | FHO160 | 1 | sett | EL-tjeneste as |  |

|  |
| --- |
| Støtte: |
| 4 | 2836894 | Underlagsskive | SA1S | 4 | stk | EL-tjeneste as | Må benyttes |
| 6 | 2836745 | Støtte | ST230S | 2 | stk | EL-tjeneste as | Må benyttes.Slissavstand 280mm |
| 8 |  | Masteklave |  | 2 | stk | EL-tjeneste as | For støtte. 1) |

1)Stolpediameter styrer slisseavstand travers og type masteklave.

Se klaveutvelgere på vår hjemmeside: [www.el-tjeneste.no](http://www.el-tjeneste.no)