|  |
| --- |
| **FORANKRINGSMAST H / A - mast** |
| **Masteavstand: 2m, Faseavstand: 1,5m** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg | Netteier | Prosjektnummer | Kontaktperson netteier | Ansvarlig EL-tjeneste |
|  |  |  |  |  |
| Prosjektert av | Entreprenør | Dato | Mastenummer | Kontaktperson entreprenør |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Varenr | Betegnelse | Type | Ant. | Enh. | Produsent | Merknad |
| 3 | 28 368 46 | Forankringstravers | TF215-3S | 1 | stk | EL-tjeneste as | Eloksert, brun |
| 4 | 28 368 62 | Forankringsbøyler ensidig | B107E |  | sett | EL-tjeneste as | Hvis ensidig |
| 4 | 28 368 63 | Forankringsbøyler tosidig | B107T |  | sett | EL-tjeneste as | Hvis tosidig |
| 5 |  | Masteklave |  | 2 | stk | EL-tjeneste as |  |
| 6 | 28 368 94 | Underlagsskive | SA1S | 4 | stk | EL-tjeneste as |  |
| 7 | 28 368 36 | Jordingsklemme Ø10 | J10 |  | stk | EL-tjeneste as | Hvis krav til jording |
| 9 | 28 368 34 | Piggfeste | PF107 |  | stk | EL-tjeneste as | Ved krav om forsterkningsisolator |
| Ved behov for støtte: |
| 5 |  | Masteklave |  | 2 | stk | EL-tjeneste as | For støtte. 1) |
| 6 | 28 368 94 | Underlagsskive | SA1S | 4 | stk | EL-tjeneste as | For støtte |
| 8 | 28 367 32 | Støtte | ST160S | 2 | sett | EL-tjeneste as | Ved behov. Slissavst.280mm |

1)Stolpediameter styrer slisseavstand travers og type masteklave.

Se klaveutvelgere på vår hjemmeside: [www.el-tjeneste.no](http://www.el-tjeneste.no)