|  |
| --- |
| **FORANKRINGSMAST ENSIDIG MED T-FESTE E - mast** |
| **Faseavstand: 0,6m** |
| 12-A862 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg | Netteier | Prosjektnummer | Kontaktperson netteier | Ansvarlig EL-tjeneste |
|  |  |  |  |  |
| Prosjektert av | Entreprenør | Dato | Mastenummer | Kontaktperson entreprenør |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Varenr | Betegnelse | Type | Ant. | Enh. | Produsent | Merknad |
| 2 | 2836898 | Forankringstravers m/T-feste | TFE6S | 1 | stk | *EL-tjeneste AS* | Slissavst. 280mm |
| 3 | 2836860 | Fasefeste ensidig | BE80E | 1 | sett | *EL-tjeneste AS* |  |
| 4 | 2836894 | Underlagsskive | SA1 | 2 | stk | *EL-tjeneste AS* | Må benyttes |
| 5 | 2836836 | Jordingsklemme Ø10 | J10 |  | stk | *EL-tjeneste AS* | Hvis krav til jording |
| 6 |  | Masteklave |  | 1 | stk | *EL-tjeneste AS* | 1) |

1) Stolpediameter styrer slisseavstand travers og type masteklave.

Se klaveutvelgere på vår hjemmeside: [www.el-tjeneste.no](http://www.el-tjeneste.no)