|  |
| --- |
| **AVSPENNINGSMAST H - mast** |
| **Masteavstand: 5m, Faseavstand: 5m** |
| Et bilde som inneholder foto, bord, snø, gate  Automatisk generert beskrivelse |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg | Netteier | Prosjektnummer | Kontaktperson netteier | Ansvarlig EL-tjeneste |
|  |  |  |  |  |
| Prosjektert av | Entreprenør | Dato | Mastenummer | Kontaktperson entreprenør |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Varenr | Betegnelse | Type | Ant. | Enh. | Produsent | Merknad |
| 1 | 2837403 | Avspenningstravers | TAS5050BH-7S | 1 | sett | EL-tjeneste as | For boltmontasje M24 |
| 2 | 2836609 | Fasefeste flagg | FH230T | 1 | sett | EL-tjeneste as | Tosidig-tre faser |
| 3 | 2837407 | Støttebrakett | STB160-P7 | 2 | stk | EL-tjeneste as |  |
| 4 | 2836815 | Underlagsskive Ø27 | SA1S-27 | 6 | stk | EL-tjeneste as |  |
| 5 | 2836836 | Jordingsklemme Ø10 | J10 |  | stk | EL-tjeneste as | Hvis krav til jording |
| 6 |  | Gjengebolt M24 med mutter | GB | 2 | stk | EL-tjeneste as | Pos.7+185mm for støttebrakett |
| 7 |  | Gjengebolt M24 med mutter | GB | 4 | stk | EL-tjeneste as | Lengde tilpasset stolpe |
| 8 | 2836447 | PAL-mutter M24 | PAL-M24 | 12 | stk | EL-tjeneste as |  |