|  |
| --- |
| **AVSPENNING-FORANKRINGSMAST H - mast** |
| **Masteavstand: 2m, Faseavstand: 0,6m** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg | Netteier | Prosjektnummer | Kontaktperson netteier | Ansvarlig EL-tjeneste |
|  |  |  |  |  |
| Prosjektert av | Entreprenør | Dato | Mastenummer | Kontaktperson entreprenør |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Varenr | Betegnelse | Type | Ant. | Enh. | Produsent | Merknad |
| 1 | 28 374 49 | Avspenning-forankringstravers | TAF2006-8S | 1 | stk | *EL-tjeneste as* | Slissavst. 280mm |
| 2 | 28 367 33 | Fasefeste ensidig | F160-8E |  | sett | *EL-tjeneste as* | Ved tosidig |
| 2 | 28 367 49 | Fasefeste tosidig | F160-8TA |  | sett | *EL-tjeneste as* | Ved ensidig |
| 3 |  | Masteklave |  | 2 | stk | *EL-tjeneste as* | 1) |
| 4 | 28 368 29 | Underlagsskive | SA160S | 4 | stk | *EL-tjeneste as* | Må benyttes |
| 5 | 28 368 37 | Jordingsklemme M10 m/90 graders vinkel | J10V |  | stk | *EL-tjeneste as* | Hvis krav til jording. Sliss på travers øverst. |
| 5 | 28 368 36 | Jordingsklemme M10 | J10 |  | stk | *EL-tjeneste as* | Hvis krav til jording. Sliss på travers nederst. |
| Ved behov for støtte: | | | | | | | |
| 6 |  | Masteklave |  | 2 | stk | *EL-tjeneste as* | 1. Ved bruk av støtte |
| 7 | 28 367 32 | Støttebrakett | ST160S | 2 | stk | *EL-tjeneste as* | Ved behov |
| 8 | 28 368 94 | Underlagsskive | SA1S | 4 | stk | *EL-tjeneste as* | Ved bruk av støtte |

1) Stolpediameter styrer slisseavstand travers og type masteklave.

Se klaveutvelgere på vår hjemmeside: [www.el-tjeneste.no](http://www.el-tjeneste.no)