|  |
| --- |
| **BÆRETRAVERS E-MAST** |
| **Faseavstand: 1,22M** |
| Et bilde som inneholder sketch, tegning, kran, sort og hvit  Automatisk generert beskrivelse |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg | Netteier | Prosjektnummer | Kontaktperson netteier | Ansvarlig EL-tjeneste |
|  |  |  |  |  |
| Prosjektert av | Entreprenør | Dato | Mastenummer | Kontaktperson entreprenør |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Varenr | Betegnelse | Type | Ant. | Enh. | Produsent | Merknad |
| 1 | 28 374 94 | Bæretravers TE122TM-1PF | TE122TM-1PF | 1 | stk | EL-tjeneste as | Stolpediameter 210-255 |
| 2 | 28 368 36 | Jordingsklemme Ø10 | J10 |  | stk | EL-tjeneste as | Hvis krav til jording |
| 3 | 28 539 02 | Treskrue T1280-19 12x80 VF | T1280-19 | 8 | stk | EL-tjeneste as |  |