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2847252 - TA2015-28-2S
		Norsk kvalitet og innovasjon

	AVSPENNINGSTRAVERS H/A-MAST

	Masteavstand: 2m, Faseavstand: 1,5m
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	NUMMER
	NAVN
	ANTALL
(se tegn)
	ENHET
	LEVERANDØR
	MERKNAD

	2847252
	Avsp.trav TA2015-28-2S
	1
	stk
	EL-tjeneste
	Bolt, 280mm-enkel masteklave

	
	Masteklave
	
	stk
	EL-tjeneste
	1)

	
	Gjengebolt M20
	
	stk
	EL-tjeneste
	For stål masteklave

	2858409
	Bardunfeste H-mast BFH-280
	
	stk
	EL-tjeneste
	

	2836864
	Fasefeste B120TA
	
	set
	EL-tjeneste
	

	2836836
	Jordingsklemme J10
	
	stk
	EL-tjeneste
	

	2836833
	Piggfeste PF120
	
	stk
	EL-tjeneste
	

	2836894
	Underlagsskive SA1S
	
	stk
	EL-tjeneste
	


1) Stolpediameter styrer slisseavstand travers og type masteklave.
Se klaveutvelgere på vår hjemmeside: www.el-tjeneste.no
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